**Νέο Opel Corsa: Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Corsa, 3-θυρο



Corsa, 5-θυρο



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Βενζινοκινητήρες** | **1.0 ECOTEC® Direct Injection Turbo** | **1.0  ECOTEC® Direct Injection Turbo** | **1.2** | **1.4 / 1.4 ecoFLEX** | **1.4 με Easytronic®** | **1.4  με 6-τάχυτο αυτόματο** | **1.4 Turbo ecoFLEX** |
| Προδιαγραφές ρύπων | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 |
| Καύσιμο | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Αρ. Κυλίνδρων | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Κυβισμός cm3 | 998 | 998 | 1229 | 1398 | 1398 | 1398 | 1364 |
| Διάμετρος/Διαδρομή mm | 74.0 / 77.4 | 74.0 / 77.4 | 73.4 / 72.6 | 73.4 / 82.6 | 73.4 / 82.6 | 73.4 / 82.6 | 72.5 / 82.6 |
| Μεγ. Ισχύς kW(hp) / rpm | 66 (90) /  3700-6000 | 85 (115) / 5000-6000 | 51 (70) / 5600 | 66 (90) / 6000 | 66 (90) / 6000 | 66 (90) / 6000 | 74 (100) / 3500-6000 |
| Μεγ. Ροπή Nm / rpm | 170 /  1800-3700 | 170 /  1800-4500 | 115 / 4000 | 130 / 4000 | 130 / 4000 | 130 / 4000 | 200 /  1850-3500 |
| Λόγος συμπίεσης | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 9.5 : 1 |
| Ρεζερβουάρ καυσίμου l | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Βενζινοκινητήρες** | **1.0 ECOTEC® Direct Injection Turbo** | **1.0  ECOTEC® Direct Injection Turbo** | **1.2** | **1.4 / 1.4 ecoFLEX** | **1.4 με Easytronic®** | **1.4  με 6-τάχυτο αυτόματο** | **1.4 Turbo ecoFLEX** |
| **Βάρη & φορτία άξονα kg** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3-θυρο** |  |  |  |  |  |  |  |
| Απόβαρο συμπ. οδηγού (σύμφωνα με 70/156/EEC) | 1163 | 1163 | 1120 | 1141 | 1141 | 1163 | 1199 |
| Μέγιστο μικτό βάρος οχήματος | 1635 | 1635 | 1575 | 1585 / 1595 | 1605 | 1615 | 1665 |
| Ωφέλιμο φορτίο | 472 | 472 | 455 | 444 /454 | 464 | 452 | 466 |
| Μέγ. φορτίο άξονα, εμπρός/πίσω | 875 / 800 | 875 / 800 | 825 / 800 | 825 (835) / 800 | 845 / 800 | 865 / 800 | 905 / 800 |
| Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής 1) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **5-θυρο** |  |  |  |  |  |  |  |
| Απόβαρο συμπ. οδηγού (σύμφωνα με 70/156/EEC) | 1199 | 1199 | 1163 | 1163 | 1163 | 1199 | 1237 |
| Μέγιστο μικτό βάρος οχήματος | 1665 | 1665 | 1605 | 1615 | 1625 | 1645 | 1695 |
| Ωφέλιμο φορτίο | 466 | 466 | 442 | 452 | 462 | 446 | 458 |
| Μέγ. φορτίο άξονα, εμπρός/πίσω | 885 / 800 | 885 / 800 | 825 / 800 | 845 / 800 | 845 / 800 | 865 / 800 | 915 / 800 |
| Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής 1) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **Φορτίο τρέιλερ kg** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3-θυρο** |  |  |  |  |  |  |  |
| Χωρίς φρένο | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Με φρένο σε κλίση 12% | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| **5-θυρο** |  |  |  |  |  |  |  |
| Χωρίς φρένο | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Με φρένο σε κλίση 12% | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

1)Λαμβάνοντας υπόψη το μικτό βάρος οχήματος. Για λόγους ασφάλειας συνιστάται να μην υπερβαίνεται η ταχύτητα των 120 km/h με φορτίο στην οροφή.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κινητήρες Diesel** | | **1.3 CDTI ecoFLEX** | | **1.3 CDTI ecoFLEX** | |
| Προδιαγραφές ρύπων | | EURO6 | | EURO6 | |
| Καύσιμο | | Diesel | | Diesel | |
| Αριθμός Κυλίνδρων | | 4 | | 4 | |
| Κυβισμός cm3 | | 1248 | | 1686 | |
| Διάμετρος/Διαδρομή mm | | 69.6 / 82.0 | | 69.6 / 82.0 | |
| Μέγιστη Ισχύς kW(hp) / rpm | | 55 (75) / 3750 | | 70 (95) / 3750 | |
| Μέγιστη Ροπή Nm / rpm | | 190 / 1500-2500 | | 190 / 1500-3500 | |
| Λόγος συμπίεσης | | 16.5 : 1 | | 16.5 : 1 | |
| Ρεζερβουάρ καυσίμου l | | 45 | | 45 | |
| **Βάρη & φορτία άξονα kg** | |  | |  | |
| **3-θυρο** | |  | |  | |
| Απόβαρο συμπ. οδηγού (σύμφωνα με 70/156/EEC) | | 1199 | | 1199 | |
| Μέγιστο μικτό βάρος οχήματος | | 1665 | | 1665 | |
| Ωφέλιμο φορτίο | | 466 | | 466 | |
| Μέγ. φορτίο άξονα, εμπρός/πίσω | | 915 / 800 | | 915 / 800 | |
| Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής 1) | | 75 | | 75 | |
| **5-θυρο** | |  | |  | |
| Απόβαρο συμπ. οδηγού (σύμφωνα με 70/156/EEC) | | 1237 | | 1237 | |
| Μέγιστο μικτό βάρος οχήματος | | 1695 | | 1695 | |
| Ωφέλιμο φορτίο | | 458 | | 458 | |
| Μέγ. φορτίο άξονα, εμπρός/πίσω | | 915 / 800 | | 915 / 800 | |
| Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής 1) | | 75 | | 75 | |
| **Φορτίο τρέιλερ kg** | |  | |  | |
| **3-θυρο** | |  | |  | |
| Χωρίς φρένο | | 500 | | 500 | |
| Με φρένο σε κλίση 12% | | 1000 | | 500 | |
| **5-θυρο** | |  | |  | |
| Χωρίς φρένο | | 500 | | 500 | |
| Με φρένο σε κλίση 12% | | 1000 | | 500 | |

1)Λαμβάνοντας υπόψη το μικτό βάρος οχήματος. Για λόγους ασφάλειας συνιστάται να μην υπερβαίνεται η ταχύτητα των 120 km/h με φορτίο στην οροφή.

**Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές και αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό**. Ο πρόσθετος εξοπλισμός ενδέχεται να αυξήσει το απόβαρο του οχήματος και σε μερικές περιπτώσεις να αυξήσει το μέγιστο συνολικό βάρος οχήματος, τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία άξονα και αντίστοιχα να μειώσει το επιτρεπόμενο φορτίο τρέιλερ. Το απόβασρο για τα οχήματα Opel περιλαμβάνει βάρος 68 kg για τον οδηγό και 7 kg για αποσκευές. Το ωφέλιμο φορτίο αναφέρεται μόνο στο βάρος των επιβατών και/ή των αποσκευών, εξαιρουμένου του οδηγού.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Corsa, 3-θυρο** | | | | | | | | |
| **5-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο** | Τελική ταχύτητα km/h | Επιτάχυνση  0 – 100 km/h in s | Ρεπρίζ 80 – 120 km/h με 5η σχέση s | Κατανάλωση l / 100 km | | | Εκπομπές CO2 g / km στο μικτό κύκλο | Κατηγορία απόδοσης |
| Εντός πόλης | Εκτός πόλης | Μικτός κύκλος |
| 1.2 (51 kW) | 162 | 16.0 | 22.9 | 6.7-6.61) | 4.6-4.51) | 5.4-5.31) | 126-1241) | D |
| 1.4 (66 kW) | 175 | 13.2 | 18.9 | 6.6 | 4.3 | 5.2-5.11) | 121-1191) | C |
| 1.4 ecoFLEX (66 kW) με Start/Stop | 175 | 13.2 | 18.9 | 6.3-6.21) | 4.2-4.11) | 5.0-4.91) | 117-1141) | C |
| 1.3 CDTI ecoFLEX (55 kW) με Start/Stop | – | – | – | 4.6-4.51) | 3.3 | 3.8-3.71) | 100-991) | A |
| 1.3 CDTI ecoFLEX (70 kW) με Start/Stop | 182 | 11.9 | 15.5 | 3.7 | 3.0 | 3.3-3.21) | 87-851) | A+ |
| **6- τάχυτο μηχανικό κιβώτιο** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 ECOTEC® Direct Injection Turbo (66 kW) | 180 | 11.9 | 14.0 | 5.4 | 3.7 | 4.3 | 102-1001) | B |
| 1.0 ECOTEC® Direct Injection Turbo (85 kW) | 195 | 10.3 | 10.4 | 6.0 | 4.3-4.21) | 4.9 | 115-1141) | C |
| 1.4 Turbo ecoFLEX (74 kW) with Start/Stop | 185 | 11.0 | 12.3 | 6.6-6.41) | 4.4-4.31) | 5.2-5.11) | 122-1191) | C |
| **5-τάχυτο Easytronic®** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 ecoFLEX (66 kW) με Start/Stop | 175 | 13.9 | – | 5.9-5.81) | 4.1-4.01) | 4.8-4.71) | 112-1101) | B |
| **6-τάχυτο αυτόματο** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 (66 kW) | 170 | 13.9 | – | 7.8-7.71) | 4.9 | 6.0-5.91) | 140-1391) | E |

1)Με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Corsa, 5-θυρο** | | | | | | | | |
| **5 τάχυτο μηχανικό κιβώτιο** | Τελική ταχύτητα km/h | Επιτάχυνση  0 – 100 km/h in s | Ρεπρίζ 80 – 120 km/h με 5η σχέση s | Κατανάλωση l / 100 km | | | Εκπομπές CO2 g / km στο μικτό κύκλο | Κατηγορία απόδοσης |
| Εντός πόλης | Εκτός πόλης | Μικτός κύκλος |
| 1.2 (51 kW) | 162 | 16.0 | 22.9 | 6.7-6.61) | 4.6-4.51) | 5.4-5.31) | 126-1241) | D |
| 1.4 (66 kW) | 175 | 13.2 | 18.9 | 6.6-6.51) | 4.4-4.31) | 5.2-5.11) | 122-1201) | C |
| 1.4 ecoFLEX (66 kW) με Start/Stop | 175 | 13.2 | 18.9 | 6.3-6.21) | 4.2-4.11) | 5.0-4.91) | 117-1151) | C |
| 1.3 CDTI ecoFLEX (55 kW) με Start/Stop | – | – | – | 4.6-4.51) | 3.3 | 3.8-3.71) | 100-991) | A |
| 1.3 CDTI ecoFLEX (70 kW) με Start/Stop | 182 | 11.9 | 15.5 | 3.8 | 3.1-3.01) | 3.4-3.31) | 89-871) | A+ |
| **6- τάχυτο μηχανικό κιβώτιο** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 ECOTEC® Direct Injection Turbo (66 kW) | 180 | 11.9 | 14.0 | 5.5 | 3.9-3.81) | 4.5-4.41) | 106-1041) | B |
| 1.0 ECOTEC® Direct Injection Turbo (85 kW) | 195 | 10.3 | 10.4 | 6.1-6.01) | 4.3 | 5.0-4.91) | 117-1151) | C |
| 1.4 Turbo ecoFLEX (74 kW) με Start/Stop | 185 | 11.0 | 12.3 | 6.5-6.41) | 4.5-4.31) | 5.3-5.11) | 123-1201) | C |
| **5-τάχυτο Easytronic®** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 ecoFLEX (66 kW) με Start/Stop | 175 | 13.9 | – | 5.8 | 4.1-4.01) | 4.8-4.71) | 112-1101) | B |
| **6-τάχυτο αυτόματο** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 (66 kW) | 170 | 13.9 | – | 7.8-7.71) | 4.9 | 6.0-5.91) | 140-1391) | E |

1) Με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης.

**Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές και αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό.** Στα δεδομένα της κατανάλωσης και εκπομπών CO2 σύμφωνα με την οδηγία 2007/715/EC λαμβάνεται υπόψη το βάρος του οχήματος έτοιμο για χρήση, όπως ορίζεται από αυτό τον κανονισμό. Ο πρόσθετος εξοπλισμός ενδέχεται να αυξήσει ελαφρώς την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 σε σχέση με τις αναφερόμενες τιμές. Επιπλέον, μπορεί να αυξήσει το απόβαρο του οχήματος και σε μερικές περιπτώσεις να αυξήσει το μέγιστο συνολικό βάρος οχήματος, τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία άξονα και αντίστοιχα να μειώσει το επιτρεπόμενο φορτίο τρέιλερ. Αυτό μπορεί να επιφέρει μείωση της μέγιστης ταχύτητας και αύξηση του χρόνου επιτάχυνσης. Οι τιμές επιδόσεων που δίνει ο κατασκευαστής έχουν μετρηθεί με το απόβαρο του οχήματος, χωρίς οδηγό και φορτίο 200 κιλών.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Διαστάσεις** | | | | |
| **Διαστάσεις οχήματος (mm)** | | | **3-door** | **5-door** |
| Μήκος | | | 4021 | 4021 |
| Πλάτος με εξωτερικούς καθρέπτες | | | 1944 | 1944 |
| Ύψος (στο απόβαρο) | | | 1479 | 1481 |
| Μεταξόνιο | | | 2510 | 2510 |
| Μετατρόχιο, εμπρός | | | 1472 | 1472 |
| Μετατρόχιο, πίσω | | | 1464 | 1464 |
| **Κύκλος στροφής m** | | |  |  |
| Από τοίχο σε τοίχο | | | 10.5 | 10.5 |
| Από κράσπεδο σε κράσπεδο | | | 10.3 | 10.3 |
| **Διαστάσεις χώρου αποσκευών (mm)** | | |  |  |
| Μήκος πατώματος μέχρι τις πλάτες των πίσω καθισμάτων | | | 705 | 705 |
| Μήκος πατώματος με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες | | | 1372 | 1372 |
| Πλάτος μεταξύ των θόλων των τροχών | | | 944 | 944 |
| Ύψος φόρτωσης | | | 691 | 684 |
| Μέγιστο ύψος ανοίγματος | | | 650 | 683 |
| Μέγιστο πλάτος ανοίγματος | | | 923 | 969 |
| **Χωρητικότητα (λίτρα, σύμφωνα με ECIE)** | | |  |  |
| Χώρος αποσκευών μέχρι το ράφι | | | 285 | 285 |
| Με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες, μέχρι τις πλάτες των εμπρός καθισμάτων | | | 750 | 710 |
| Με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες, μέχρι την οροφή | | | 1090 | 1120 |
|  |  | | | | |
| Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές και αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό. | | | |
|  |  | | | | |