|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Passat GTE 1.4 TSI Plug-In-Hybrid** |  | **Συνδυαστική ισχύς 160 kW (218 PS)** |
| **Κινητήρας. ηλεκτρικό σύστημα** |  |  |
| Τύπος κινητήρα |  | 4κύλινδρος βενζινοκινητήρας TSI Hybrid |
| Κυβισμός | cm³ | 1.395 |
| Βαλβίδες ανά κύλινδρο |  | 4 |
| Ψεκασμός / Υπετροφοδότηση |  | Άμεσος ψεκασμός / Turbo |
| Ισχύς / σ.α.λ. |  | 115 (156) kW (PS) στις 5.000 – 6.000 |
| Μέγιστη ροπή | Nm / σ.α.λ. | 250 / 1.500 – 3.500 |
| **Ηλεκτροκινητήρας/διαδικασία φόρτισης** |  |  |
| Ηλεκτρική ισχύς |  | 85 (115) kW (PS) |
| Συνδυαστική ισχύς | kW | 160 |
| Συνδυαστική ισχύς | PS | 218 |
| Συνδυαστική ροπή (boost) | Nm | 400 |
| **Μπαταρία / σύστημα φόρτισης** |  |  |
| Τύπος μπαταρίας |  | Ιόντων λιθίου |
| Βάρος μπαταρίας | Κιλά | 125 |
| Ονομαστική χωρητικότητα | kWh/Ah | 9.9 / 28 |
| Αριθμός κυψελών |  | 96 |
| Χρόνος φόρτισης: AC 2.3 kW 100% SOC | Ώρες | 4.15 |
| Χρόνος φόρτισης: AC 3.6 kW 100% SOC | Ώρες | 2.3 |
| **Επιδόσεις** |  |  |
| Επιτάχυνση 0 - 80/100 χλμ/ώ. | Δλ. | 4.9 / 7.4 |
| Τελική ταχύτητα | Χλμ/ώ. | 225 |
| **Κατανάλωση** |  |  |
| Τύπος καυσίμου |  | Premium min. 95 RON |
| Μικτός κύκλος | λιτ/100χλμ | 1,7 |
| Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένη | kWh/100χλμ | 12,2 |
| Βάσει προτύπουNEDC | Χλμ | 1.070 |
| Εκπομπές CO2, συνδυασμένη | γρ/χλμ | 39 |
| Ενεργειακή κλάση |  | A+ |
| Προδιαγραφές εκπομπών |  | Euro 6 |
| **Μετάδοση** |  |  |
| Κιβώτιο ταχυτήτων |  | 6 σχέσεων – διπλού συμπλέκτη (DSG) |
| **Εξωτερικές διαστάσεις** |  |  |
| Αριθμός θυρών |  | 4 |
| Μήκος | χλστ. | 4.767 - 4.871 |
| Πλάτος | χλστ. | 1.832 - 1.832 |
| Ύψος | χλστ. | 1.441 - 1.476 |
| Μεταξόνιο | χλστ. | 2.786 |
| Μετατρόχιο εμπρός/πίσω | χλστ. | 1.586 / 1.570 |
| Απόσταση από το έδαφος | χλστ. | 145 |
| Κύκλος στροφής | μ. | 11.4 |
| **Διαστάσεις εσωτερικού** |  |  |
| Αριθμός θέσεων |  | 5 |
| Περιοχή κεφαλιών: 1η σειρά / 2η σειρά | χλστ. | 973 / 961 |
| Περιοχή κεφαλιών: (με οροφή): 1η σειρά / 2η σειρά | χλστ. | 951 / 960 |
| Περιοχή ποδιών: 1η σειρά / 2η σειρά | χλστ. | 1.053 / 960 |
| Εσωτερικό πλάτος: 1η σειρά / 2η σειρά | χλστ. | 1.466 / 1.511 / |
| **Χώρος αποσκευών** |  |  |
| Μήκος. πίσω κάθισμα σε κανονική θέση/αναδιπλωμένο | χλστ. | 1.164 / 1.974 |
| Πλάτος μεταξύ θόλων | χλστ. | 1.014 |
| Όγκος VDA (1) | Λιτ. | 402 - 968 |
| Διαστάσεις ανοίγματος πορτμπαγκάζ: πλάτος/ύψος | χλστ. | 891 / 333 |
| **Βάρη** |  |  |
| Βάρος (EU. με οδηγό 75 κιλά) | κιλά | 1.722 - 1.837 |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος | κιλά | 2.200 |
| Ικανότητα έλξης με κλίση 12% / 8%. τρέιλερ με φρένα | κιλά | 1.600 / 1.900 |
| Ικανότητα έλξης τρέιλερ χωρίς φρένα | κιλά | 750 |
| **Χωρητικότητα** |  |  |
| Ρεζερβουάρ | Λιτ. | 50 |

(1) Μέτρηση βάσει προτύπου ISO 3832