
**Νέο Opel MOKKA X: Τεχνικά Χαρακτηριστικά**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Βενζινοκινητήρες** | **1.4 Turbo  (6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο)** | **1.4 Turbo  (6- τάχυτο αυτόματο κιβώτιο)** | **1.4 Turbo (6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο και 4x4 all-wheel drive)** | **1.4 ECOTEC® Direct Injection Turbo (6- τάχυτο αυτόματο κιβώτιο με 4x4 all-wheel drive)** | **1.6 ecoFLEX (5- τάχυτο μηχανικό κιβώτιο)** |
| Κατηγορία εκπομπών ρύπων | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 |
| Καύσιμο | Super | Super | Super | Super | Super |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Κυβισμός cm3 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,399 | 1,598 |
| Διάμετρος / διαδρομή mm | 72.5 / 82.6 | 72.5 / 82.6 | 72.5 / 82.6 | 74.0 / 81.3 | 79.0 / 81.5 |
| Μέγιστη ισχύς kW (hp) / σε rpm | 103 (140) /  4,900 – 6,000 | 103 (140) /  4,900 – 6,000 | 103 (140) /  4,900 – 6,000 | 112 (152) /  5,600 | 85 (115) /  6,200 |
| Μέγιστη ροπή Nm / σε rpm | 200 /  1,850–4,900 | 200 /  1,850–4,900 | 200 /  1,850–4,900 | 245 /  2,200–4,400 | 155 /  4,000 |
| Αναλογία συμπίεσης | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 | 10.0 : 1 | 10.8 : 1 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ l | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Βενζινοκινητήρες** | **1.4 Turbo  (6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο)** | **1.4 Turbo  (6-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο)** | **1.4 Turbo (6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο και 4x4 all-wheel drive)** | **1.4 ECOTEC® Direct Injection Turbo (6- τάχυτο αυτόματο κιβώτιο με 4x4 all-wheel drive)** | **1.6 ecoFLEX (5- τάχυτο μηχανικό κιβώτιο)** |
| **Βάρη και φορτία άξονα kg** |  |  |  |  |  |
| Απόβαρο με οδηγό (σύμφωνα με 70/156/EWG) | 1,394 | 1,409 | 1,445 | 1,481 | 1,355 |
| Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος | 1,828 | 1,843 | 1,879 | 1,915 | 1,789 |
| Ωφέλιμο φορτίο | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα, εμπρός/πίσω | 954 / 874 | 969 / 874 | 970 / 909 | 1,014 / 901 | 937 / 852 |
| Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής 1) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **Φορτίο Τρέιλερ kg** |  |  |  |  |  |
| Χωρίς φρένο | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Με φρένο και κλίση 12% | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |

1) Λαμβάνεται υπόψη το μικτό βάρος οχήματος. Για λόγους ασφαλείς συνιστάται να μην οδηγείτε με ταχύτητα πάνω από 120 km/h με φορτίο οροφής.

**Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές και αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό**. Ο πρόσθετος εξοπλισμός ενδέχεται να αυξήσει το απόβαρο του οχήματος και σε μερικές περιπτώσεις να αυξήσει το μέγιστο συνολικό βάρος οχήματος, τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία άξονα και αντίστοιχα να μειώσει το επιτρεπόμενο φορτίο τρέιλερ. Το απόβαρο για τα οχήματα Opel περιλαμβάνει βάρος 68 kg για τον οδηγό και 7 kg για αποσκευές. Το ωφέλιμο φορτίο αναφέρεται μόνο στο βάρος των επιβατών και/ή των αποσκευών, εξαιρουμένου του οδηγού.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κινητήρες Diesel** | **1.6 CDTI (6- τάχυτο μηχανικό κιβώτιο)** | **1.6 CDTI (6- τάχυτο μηχανικό κιβώτιο)** | **1.6 CDTI (6- τάχυτο αυτόματο κιβώτιο)** | **1.6 CDTI (6- τάχυτο μηχανικό κιβώτιο και 4x4 all-wheel drive)** |
| Κατηγορία εκπομπών ρύπων | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 |
| Καύσιμο | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Κυβισμός cm3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Διάμετρος / διαδρομή mm | 79.7 / 80.1 | 79.7 / 80.1 | 79.7 / 80.1 | 79.7 / 80.1 |
| Μέγιστη ισχύς kW (hp) / σε rpm | 81 (110) / 3,500 | 100 (136) / 3,500-4,000 | 100 (136) / 3,500-4,000 | 100 (136) / 3,500-4,000 |
| Μέγιστη ροπή Nm / σε rpm | 300 / 1,750-2,000 | 320 / 2,000-2,250 | 320 / 2,000-2,250 | 320 / 2,000-2,250 |
| Αναλογία συμπίεσης | 16.0 : 1 | 16.0:1 | 16.0 : 1 | 16.0 : 1 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ l | 52 | 52 | 52 | 52 |
| **Βάρη και φορτία άξονα kg** |  |  |  |  |
| Απόβαρο με οδηγό (σύμφωνα με 70/156/EWG) | 1,449 | 1,449 | 1,462 | 1,504 |
| Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος | 1,883 | 1,883 | 1,896 | 1,938 |
| Ωφέλιμο φορτίο | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα, εμπρός/πίσω | 1031 / 852 | 1031 / 852 | 1,044 / 852 | 1,049 / 889 |
| Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής 1) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **Φορτίο Τρέιλερ kg** |  |  |  |  |
| Χωρίς φρένο | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Με φρένο και κλίση 12% | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

1) Λαμβάνεται υπόψη το μικτό βάρος οχήματος. Για λόγους ασφαλείς συνιστάται να μην οδηγείτε με ταχύτητα πάνω από 120 km/h με φορτίο οροφής.

**Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές και αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό**. Ο πρόσθετος εξοπλισμός ενδέχεται να αυξήσει το απόβαρο του οχήματος και σε μερικές περιπτώσεις να αυξήσει το μέγιστο συνολικό βάρος οχήματος, τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία άξονα και αντίστοιχα να μειώσει το επιτρεπόμενο φορτίο τρέιλερ. Το απόβαρο για τα οχήματα Opel περιλαμβάνει βάρος 68 kg για τον οδηγό και 7 kg για αποσκευές. Το ωφέλιμο φορτίο αναφέρεται μόνο στο βάρος των επιβατών και/ή των αποσκευών, εξαιρουμένου του οδηγού.

|  |  |
| --- | --- |
| **Εναλλακτικά συστήματα κίνησης** | **1.4 LPG (6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο)** |
| Κατηγορία εκπομπών ρύπων | EURO6 |
| Καύσιμο | LPG / Βενζίνη |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
| Κυβισμός cm3 | 1364 |
| Διάμετρος / διαδρομή mm | 72.5 / 82.6 |
| Μέγιστη ισχύς kW (hp) / σε rpm | 103 (140) / 4,900-6,000 |
| Μέγιστη ροπή Nm / σε rpm | 200 / 1,850-4,900 |
| Αναλογία συμπίεσης | 9.5 : 1 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ l | 53 (+34 LPG) |
| **Βάρη και φορτία άξονα kg** |  |
| Απόβαρο με οδηγό (σύμφωνα με 70/156/EWG) | 1,450 |
| Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος | 1,842 |
| Ωφέλιμο φορτίο | 320 |
| Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα, εμπρός/πίσω | 967 / 875 |
| Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής 1) | 75 |
| **Φορτίο Τρέιλερ kg** |  |
| Χωρίς φρένο | 500 |
| Με φρένο και κλίση 12% | 1,200 |

1) Λαμβάνεται υπόψη το μικτό βάρος οχήματος. Για λόγους ασφαλείς συνιστάται να μην οδηγείτε με ταχύτητα πάνω από 120 km/h με φορτίο οροφής.

**Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές και αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό**. Ο πρόσθετος εξοπλισμός ενδέχεται να αυξήσει το απόβαρο του οχήματος και σε μερικές περιπτώσεις να αυξήσει το μέγιστο συνολικό βάρος οχήματος, τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία άξονα και αντίστοιχα να μειώσει το επιτρεπόμενο φορτίο τρέιλερ. Το απόβαρο για τα οχήματα Opel περιλαμβάνει βάρος 68 kg για τον οδηγό και 7 kg για αποσκευές. Το ωφέλιμο φορτίο αναφέρεται μόνο στο βάρος των επιβατών και/ή των αποσκευών, εξαιρουμένου του οδηγού.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MOKKA X** | | | | | | | | |
| **5- τάχυτο μηχανικό κιβώτιο** | Τελική ταχύτητα σε km/h | Επιτάχυνση  0 – 100 km/h  s | Ελαστικότητα 80 – 120 km/h με 5η σχέση s | Κατανάλωση l / 100 km | | | Εκπομπές CO2 g / km στο μικτό κύκλο | Κατηγορία απόδοσης |
| Στην πόλη | Εκτός πόλης | Μικτός κύκλος |
| 1.6 (85 kW)  με Start/Stop | 170 | 12.5 | 17.9 | 8.6-8.51) | 5.6-5.51) | 6.7-6.61) | 155-1531) | D |
| **6- τάχυτο μηχανικό κιβώτιο** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Turbo (103 kW) με Start/Stop | 196 | 9.9 | 13.5 | 7.6-7.51) | 5.1-5.01) | 6.0-5.91) | 140-1381) | C |
| 1.4 LPG (103 kW) (Gasoline/LPG) | 197 | 10.2 | 14.1 | 7.91)/9.91) | 5.11)/6.31) | 6.11)/7.61) | 1421)/1241) | C/B |
| 1.6 CDTI (81 kW) με Start/Stop | 181 | 11.9 | 11.7 | 4.41 | 3.7-3.61 | 4.0-3.91 | 105-1031) | A+ |
| 1.6 CDTI (100 kW) με Start/Stop | 190 | 9.9 | 9.9 | 4.8-4.61 | 4.0-3.81 | 4.3-4.11 | 114-1061) | A |
| **6- τάχυτο μηχανικό κιβώτιο με 4x4 all-wheel drive** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Turbo (103 kW) με Start/Stop | 186 | 9.9 | 13.5 | 8.3-8.21) | 5.6-5.51) | 6.5-6.41) | 152-1491) | C |
| 1.6 CDTI (100 kW) με Start/Stop | 187 | 10.3 | 10.5 | 5.2-5.01 | 4.4-4.21 | 4.7-4.51 | 124-1191) | B-A1) |
| **6-αυτόματο κιβώτιο** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Turbo (103 kW) | 191 | 10.7 | – | 8.4-8.21) | 5.4-5.11) | 6.5-6.21) | 149-1441) | D-C1) |
| 1.6 CDTI (100 kW) | 188 | 10.9 | – | 6.0-5.91) | 4.4-4.31 | 5.0-4.91) | 132-1281) | B |
| **6-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο με 4x4 all-wheel drive** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 ECOTEC® Direct Injection Turbo (112 kW) με Start/Stop | 193 | 9.7 | 8,5 | 7.9-7.81) | 5.7-5.61) | 6.5-6.41) | 150-1481) | C |

1) Με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης.

**Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές και αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό.** Στα δεδομένα της κατανάλωσης και εκπομπών CO2 σύμφωνα με την οδηγία 2007/715/EC λαμβάνεται υπόψη το βάρος του οχήματος έτοιμο για χρήση, όπως ορίζεται από αυτό τον κανονισμό. Ο πρόσθετος εξοπλισμός ενδέχεται να αυξήσει ελαφρώς την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 σε σχέση με τις αναφερόμενες τιμές. Επιπλέον, μπορεί να αυξήσει το απόβαρο του οχήματος και σε μερικές περιπτώσεις να αυξήσει το μέγιστο συνολικό βάρος οχήματος, τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία άξονα και αντίστοιχα να μειώσει το επιτρεπόμενο φορτίο τρέιλερ. Αυτό μπορεί να επιφέρει μείωση της μέγιστης ταχύτητας και αύξηση του χρόνου επιτάχυνσης. Οι τιμές επιδόσεων που δίνει ο κατασκευαστής έχουν μετρηθεί με το απόβαρο του οχήματος, χωρίς οδηγό συν φορτίο 125 κιλών.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Διαστάσεις** | | | |
| **Διαστάσεις οχήματος mm** | | |  |
| Μήκος | | | 4,275 |
| Πλάτος με εξωτερικούς καθρέπτες | | | 2,038 |
| Ύψος (στο απόβαρο) | | | 1,658 |
| Μεταξόνιο | | | 2,555 |
| Μετατρόχιο, εμπρός | | | 1,541 |
| Μετατρόχιο, πίσω | | | 1,540 |
| **Κύκλος στροφής m** | | |  |
| Από κράσπεδο σε κράσπεδο | | | 11.5 |
| **Διαστάσεις χώρου αποσκευών mm** | | |  |
| Μήκος πατώματος μέχρι τις πλάτες των πίσω καθισμάτων | | | 730 |
| Μήκος πατώματος με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες | | | 1,428 |
| Πλάτος μεταξύ των θόλων των τροχών | | | 915 |
| Ύψος φόρτωσης | | | 723 |
| Μέγιστο ύψος ανοίγματος | | | 808 |
| Μέγιστο πλάτος ανοίγματος | | | 911 |
| **Χώρος αποσκευών l** | | |  |
| Χώρος αποσκευών | | | 356 – 1,372 |
|  |  |  | |
|  |  | Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές και αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό. | |